
扬州市润元给排水工程有限公司

办公楼办公设施

招标文件
招       标      人：江苏长江水务股份有限公司
发    放    日   期：   2021 年 7 月 19 日
前  附  表

	序号
	项    目
	内    容

	1
	项目名称
	扬州市润元给排水工程有限公司办公设施招标

	3
	招标方式
	公开招标

	4
	招标内容
	办公设施

	5
	控制价
	28万

	6
	交货期
	中标签订合同后的15天之内

	7
	服务内容/服务承诺
	在投标文件中注明

	8
	服务地点
	招标方指定的地点

	9
	招标单位
	江苏长江水务股份有限公司

	10
	投标文件份数
	正本一份，副本四份

	11
	投标有效期
	从投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日。

	12
	投标截止时间
	2021年7月23日上午 9:00  （北京时间）

	13
	投标文件递交
地址
	扬州市文汇东路249号江苏长江水务股份有限公司物资供应处

	14
	开标会时间
	 另 定
	地址
	江苏长江水务股份有限公司三楼会议室

	15
	标书装订
及密封要求
	 所有封袋上应写明招标人名称、投标项目名称及投标人的名称。

所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。

	16
	其他
	下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准；

本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司

	17
	联系方式
	招标人：江苏长江水务股份有限公司

地  址：扬州文汇东路249号

电  话：0514-82980069

联系人： 王 彪


一、总    则

1、招标项目概况

1.1因润元公司新办公楼即将投入使用，为满足公司员工日常工作需要，又好又快地完成工作任务，现配置一批办公设施，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4、合格的投标人

4.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，应遵守中国有关的法律、法规，严格执行国家标准。

4.2代理人具有针对本次投标的投标人法人授权委托书原件。

二、货物名称样式数量及尺寸要求：

见附表1、2
三、投标须知：

1、投标单位应根据清单货物名称样式数量及尺寸要求等分别报价。

2、本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

（1） 投标人必须具备独立法人资格 （ 提供企业营业执照 、 税务登记证 、 组织机构代

码证，如营业执照、组织机构代码证税务登记证，三证合一，则只提供营业执照；提供复印    件加盖公章）；代理商投标，必须提供投标家具制造商授权委托书。（提供营业执照复印件加盖公章授权委托书原件）。

（2） 提供所投家具制造商的 1 ISO9001 书 质量管理体系认证证书  、1 ISO14001  环境管理体系认证证书、1 GB/T28001  职业健康安全管理体系认证证书。（提供证书复印件加盖公章）

（3） 提供所投家具制造商自 2018年至2020年单项合同金额在人民币30万元及以上办公家具合同。（提供合同复印件加盖公章，原件备查）

（4）本项目不接受联合体投标。

3、投标文件正本一份、副本四一份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

4、具有独立法人资格的生产企业或代理商，此报价为材料送达招标方指定地点（安装调试好）的价格。

5、包装要求：

所有包装必须经得起陆上,水上的运输，卖方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，卖方负责提供所有的包装（注明免费）。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。  
五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

六、评标细则（满分100分）

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为70分，技术评审为30分。具体评分细则如下：

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

<一>、商务评审得分（满分70分）
1）报价评审得分                                   　 （满分50分）

报价得分（满分50分）：以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮2%作为基准价得满分50分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价1%扣1分，每低基准价1%的扣0.5分，最多扣10分（保留两位小数）。

2）资质能力（11分）
1、投标人或制造商获得国家权威认证机构颁发的有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，1项0.5分，满分1.5分。

2、投标人或制造商获得国家权威认证机构颁发的有效期内的中国环境标志产品认证证书，认证范围包含：人造板类家具、钢木家具、实木类家具、金属家具、软体家具、综合类木家具，全部提供得3分，每缺少一项扣0.5分，扣完为止；
3、投标人或制造商获得国家权威认证机构颁发的有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证范围包含：木家具、金属家具、软体家具，齐全得1.5分，每缺少一项扣0.5分，扣完为止；

4、投标人或制造商获得家具设计类奖项，每提供一份得1分，最多得2分；

5、投标人或制造商获得国家权威认证机构颁发的有效期内的家具定制服务认证证书，得2分；

6、投标人或制造商获得国家行政机关颁发的守合同重信用企业证书，得1分。

注：需提供证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。

3）生产能力（4分）
投标人或制造商拥有以下生产设备：①全自动电脑数控裁板锯机；②CNC数控镂铣机；③静电粉末喷涂设备；④除尘设备，齐全得2分，每缺少一项扣0.5分，扣完为止。

投标人或制造商拥有以下检测设备：①椅背耐久试验机；②盐雾试验机；③泡棉回弹率试验机；④皮革甲醛测定仪，齐全得2分，每缺少一项扣0.5分，扣完为止。

注：1、提供上述设备的发票复印件加盖投标人公章，不提供不得分；2、发票购货单位名称要与制造商名称一致；3、若设备名称略有不同，但能判断出是同等功能设备，即可得分；若设备名称差异较大，难以判断是同种功能设备，投标人应提供相应的技术参数、性能指标等资料，以证明与上述要求的设备具有同等功能水平，方可得分。
<二>、项目方案（满分15分）
1）设计方案（5分）
投标人根据给定空间，出具彩色效果图，从三个角度展示产品，即：正视图、左视图、俯视图。

效果图合理、美观、实用的得5分；效果图较为合理、美观、实用的得3分；效果图一般的得1分；其余不得分。

2）实施方案（5分）

内容包含但不限于标准化生产制度、质量保证措施、生产工艺流程、生产进度控制、安装验收计划等。方案重点突出、描述清晰完整、充分结合实际且针对性强的得5分；方案内容较完整、描述较清晰、可实施性一般的得3分；方案编制简陋、只作简略说明没有突出重点的得1分；未提供的不得分。
3）售后方案（5分）
内容包含但不限于服务体系、质保期内售后服务内容、故障响应时间、当地售后服务机构、售后服务机构近三个月连续为售后服务人员缴纳职工社会保障资金的证明材料、备品备件清单、家具使用培训计划以及质保期外服务承诺等。方案重点突出、描述清晰完整、充分结合实际且针对性强的得5分；方案内容较完整、描述较清晰、可实施性一般的得3分；方案编制简陋、只作简略说明没有突出重点的得1分；未提供的不得分。
<三>、技术响应（满分20分）

1）原材料检测报告（10分）

提供2020年1月份至招标文件发布之日止，国家级检测机构出具的原材料抽样检验合格报告(必须是国家级抽样检验的检验报告，否则不得分)；每份检测报告检测结果达到以下要求得1分，满分10分。
1、中密度纤维板达到GB/T 11718-2009、GB 18580-2017标准要求,甲醛释放量≤0.015mg/m³或未检出；

2、刨花板达到GB/T 4897-2015、GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³；
3、三聚氰胺饰面板达到GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.015mg/m³或未检出；
4、木皮厚度≥0.8mm，含水率≥10%；
5、木家具所用木器漆均应为水性漆，达到GB 24410-2009标准要求，挥发性有机化合物≤194g/L，游离甲醛含量≤25mg/kg，重金属（铅、镉、铬、汞）含量≤2mg/kg，苯系物含量≤50mg/kg；
6、木家具与木饰面生产过程中所用胶粘剂应为水基型胶粘剂，环保性能达到GB 18583-2008要求,总挥发性有机物含量≤15g/L，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05 g/kg；
7、真皮符合GB/T 16799-2008标准，摩擦色牢度（光面革干擦（500次））≥4级，撕裂力≥30N，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛含量未检出，可萃取的重金属（铅、镉）含量未检出；
8、阻燃海绵回弹性≥45%；拉伸强度≥100kPa；伸长率≥150%，撕裂标准≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥100kPa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；
9、阻尼导轨耐久性200000次无损，耐腐蚀要求72h；
10、阻尼铰链耐久性200000次无损，耐腐蚀要求72h；
2）成品检测报告（10分）
提供2020年1月份至招标文件发布之日止，国家级检测机构出具的成品抽样检验合格报告(必须是国家级抽样检验的检验报告，否则不得分)，包括：班台、书架、屏风工作位、办公椅、演讲台、接待沙发、会议条桌、床、床头柜、床垫、餐桌、餐椅，全部提供得10分，每缺少一项扣1分，扣完为止。
注：提供检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告受检单位名称要与制造商名称一致。
七、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、主要合同条款：

①产品名称、数量（按实际结算）、单价（含运保杂费）、供货时间（合同签订后15天）。

②供货方对质量负责的条件和期限（质保期不低于5年）。

③交货地点、方式（按需方要求分期分批运至江苏长江水务股份有限公司指定地点）。

④运输方式及到达站、港费用负担（供货方负担）。

⑤包装物的供应及回收包装标准。

验收标准和提出异议期限：由招标方验收员按照国家标准抽样验收。若达不到标准要求，所发生的一切后果及费用由投标方承担。

⑥结算方式及期限（无预付款）：无预付款。货到现场验收合格后，各项技术指标达到合同要求后开全额发票，三个月内支付至合同总价的95%，余款5%作为质保金，在质保期满且无质量问题后无息付清。供货方须为本次招标提供的货品作出为期36个月的质量保证期限，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
违约责任。

解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，如当事人协商不成，由（一）提交仲裁委员会。（二）起诉至甲方所在地法院裁决。

其他约定事项。

九、 投标文件格式
目   录

一、投标书及其附件

      1.投标书

      2.开标一览表     

二、投标人资格证明文件

      1.投标人概况

      2.投标人技术能力

      3.投标人财务状况

      4.营业执照副本

      5.授权委托书

      6.制造商授权书格式

      7.联合投标协议（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

质量保证书

有关部门的检测报告（如有）

      3. 货物组成（供货范围表）

      4.投标货物规格响应表格式

      5. 商务条款偏离表

      6.服务（培训、售后服务等）

      7.经营业绩

投标书及其附件

投标书格式

                                投标书

江苏长江水务股份有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

    1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

    4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

  投标人名称：

                             （盖章）

                              地址：               邮编：

                              电话：               传真：

                              授权代表签字：

                              职务：

                              日期：

2、开标一览表

	项目名称
	

	序号
	类 别
	制 造 厂 商
	价格
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	价格条件
	扬州（指定地点）

	
	

	交 货 期
	

	
	


投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、不得填报选择性报价方案； 

2、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况
（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2.投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

3.投标人及制造商财务状况

（注：请提供开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额）

4.营业执照副本

5.授权委托书(如有)

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托         
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    代理人无转委托权。
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：                               （签字）
身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证复印件
       年       月       日
6.制造商授权书格式(如有)
制造商授权书

江苏长江水务股份有限公司：

    位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此授权（代理机构名称和地址）就江苏长江水务股份有限公司     招标用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

    我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照招标文件合同条款的规定提供全部质量保证。

                                         制造厂家：

                                     授权代表签字：

                                             职务：

                                             日期：

7.联合投标协议

（如果有的话）                    

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

质量保证书

有关部门的检测报告

3．生产资质证书

 4.投标货物规格响应表格式

投标货物技术规格响应表

投标人名称：                 招标编号：               标段号：             

	序号
	标书规格
	投标规格
	偏离与否
	说 明

	
	
	
	
	


投标人代表签字：                               
5.商务条款偏离表

投标人名称：               招标编号：              标度号：        

	序  号
	标书要求的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离与否
	说 明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称：                                           

6.服  务

注：1、投标人可提供的培训、售后服务等技术服务情况。

    2、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

7.经营业绩

（注：投标货物的制造及销售业绩，提供近三年同类货物的规模及销售情况，以及在用户名单、联系方法、合同复印件等。）

附件1：         

润元公司办公设施配置表

	一层
	序号
	名称
	数量
	单位
	二层
	序号
	名称
	数量
	

	工程科
	1
	4组合卡座
	2
	组
	 经理室
	22
	三人沙发
	5
	组

	
	2
	茶水柜
	1
	个
	
	23
	茶几
	5
	组

	项目部1
	3
	4组合卡座
	2
	组
	大会议室
	24
	（样式参考总公司）
	待核
	

	
	4
	项目经理2组合卡座
	1
	组
	
	25
	演讲台
	
	

	
	5
	茶水柜
	1
	个
	
	26
	长条桌
	
	

	项目部2
	6
	4组合卡座
	2
	组
	
	27
	主席台
	
	

	
	7
	项目经理2组合卡座
	1
	组
	小会议室
	28
	米色沙发
	1
	

	
	8
	茶水柜
	1
	个
	
	29
	茶几
	1
	

	档案室
	9
	档案柜
	按需配置
	
	
	30
	冰箱
	1
	

	项目部资料室
	10
	档案柜
	按需配置
	
	党建园地
	31
	圆桌会议桌椅
	1
	套

	
	11
	小型接待桌椅
	1
	套
	小用户项目部
	32
	4组合卡座
	1
	组

	
	12
	茶水柜
	1
	个
	办公室主任室
	33
	办公桌椅
	1
	套

	安全科
	13
	4组合卡座
	2
	组
	
	34
	三人沙发
	1
	组

	
	14
	茶水柜
	1
	个
	
	35
	茶几
	1
	组

	抢维修办公室
	15
	4组合卡座
	1
	组
	
	36
	茶水柜
	1
	组

	
	16
	茶水柜
	1
	个
	审计室
	37
	4组合卡座
	2
	组

	值班室
	17
	高低床（含4张床垫）
	2
	张
	
	38
	茶水柜
	1
	个

	
	18
	茶水柜
	1
	个
	财务室
	39
	办公桌椅
	8
	组

	大厅
	19
	沙发
	
	
	
	40
	吧凳
	3
	个

	
	20
	茶几
	
	
	
	41
	茶水柜
	1
	个

	
	21
	书柜
	
	
	办公室 
	42
	4组合卡座
	2
	组

	
	
	
	
	
	
	43
	茶水柜
	1
	个


附件2：          润元公司办公设施技术参数表
	序号
	产品名称
	规格
	图片
	单位
	数量
	备注

	一楼
	
	
	
	
	
	

	门厅
	接待沙发
	常规
	[image: image1.png]



	张
	4
	1、面料：优质头层西皮，厚度≥1.0mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；

2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；



	
	圆桌
	800*450
	[image: image2.png]JAR\




	张
	1
	1、基材：E1级刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³；2、面材：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，不易变色，表面光滑、有光泽，整体效果好；3、封边：同色PVC封边条，全自动无缝封边技术，采用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；

	
	书架
	1000*350*2200
	[image: image3.png]= == | /lhihin
mllllll —=




	组
	4
	1、基材：E1级刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³；2、面材：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，不易变色，表面光滑、有光泽，整体效果好；3、封边：同色PVC封边条，全自动无缝封边技术，采用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入

	2
	四人屏风工作位（含屏风，三抽柜 主机托）
	1400*2800*1200
	[image: image4.png]



	组
	9
	1、屏风：采用铝型材开模制作，表面处理一流，型材强度高，品质稳定优良，可台上台下走线；

2、基材：E1级刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³；

3、面材：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，不易变色，表面光滑、有光泽，整体效果好；

4、封边：同色PVC封边条，全自动无缝封边技术，采用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；



	3
	项目经理两人工作位（含屏风，三抽柜 主机托）
	1400*1400*1200
	[image: image5.png]



	组
	2
	

	4
	办公椅
	常规
	[image: image6.png]



	张
	40
	1、饰面：优质布艺饰面，舒适柔软，透气性强；

2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；

3、椅脚：不锈钢五星脚，静音滚轮；

4、气压棒：优质气压棒，升降自如，升降时无声响，升降行程60~120mm，可承受250KG压力，升降30万次无破损；

5、特点：带升降、倾仰、四档锁定功能。

	5
	茶水柜
	800*400*800
	[image: image7.jpg]



	组
	7
	1、基材：E0级中纤板，甲醛释放量趋近于0；

2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好；

3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，封固处理，防止其吸收外界水分；

4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接牢固；

5、油漆：“五底三面”工艺，不褪色，无异味。

	6
	资料室洽谈桌
	1800*800*767
	[image: image8.png]



	组
	1
	1、基材：E1级刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³；2、面材：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，不易变色，表面光滑、有光泽，整体效果好；3、封边：同色PVC封边条，全自动无缝封边技术，采用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接牢固。

	7
	洽谈椅
	常规
	[image: image9.png]



	张
	4
	1、面料：优质布艺饰面，舒适柔软，透气性强；

2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；

3、椅架：铁架椅身，∮25管1.8厚圆管黑色烤漆弓形架，美观不生锈。

	8
	值班室床
	2000*900*1800
	[image: image10.jpg]



	张
	2
	1、基材：E1级刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³；2、面材：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，不易变色，表面光滑、有光泽，整体效果好；3、封边：同色PVC封边条，全自动无缝封边技术，采用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接牢固。

	9
	床垫
	2000*900
	[image: image11.png]



	张
	4
	椰棕+海绵

	二楼
	
	
	
	
	
	

	经理室
	经理室沙发
	2080*920*890
	[image: image12.png]



	组
	5
	1、面料：优质头层西皮，厚度≥1.0mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；

2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；

3、椅架：25管1.8厚电镀圆管弓形架，根据人体工程学原理设计，坐感舒适

	
	茶几
	1200*600*450
	[image: image13.jpg]



	组
	5
	1、基材：E0级中纤板，甲醛释放量趋近于0；

2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好；

3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，封固处理，防止其吸收外界水分；

4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接牢固；

5、油漆：“五底三面”工艺，不褪色，无异味。

	
	茶水柜
	800*400*1050
	[image: image14.jpg]



	组
	5
	

	大会议室
	定制主席台
	1400*600*760 
	[image: image15.png]



	组
	3
	1、基材：E0级中纤板，甲醛释放量趋近于0；

2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好；

3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，封固处理，防止其吸收外界水分；

4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接牢固；

5、油漆：“五底三面”工艺，不褪色，无异味。

	
	主席台椅
	常规
	[image: image16.png]



	张
	6
	1、面料：优质头层牛皮，厚度≥1.0mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                              2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；                              3、内框架：采用优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；                                               4、曲木板：环保曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³；

5、底脚：白腊木实木，美观稳固；

6、油漆：“五底三面”工艺，不褪色，无异味。

	
	演讲台
	800W*600D*1150H
	[image: image17.png]



	张
	1
	1、基材：E0级中纤板，甲醛释放量趋近于0；

2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好；

3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，封固处理，防止其吸收外界水分；

4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接牢固；

5、油漆：“五底三面”工艺，不褪色，无异味。

	
	条桌
	1800*400*750
	[image: image18.jpg]



	张
	21
	

	
	会议椅
	常规
	[image: image19.png]



	张
	63
	1、基材：E0级中纤板，甲醛释放量趋近于0；

2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好；

3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，封固处理，防止其吸收外界水分；

4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接牢固；

5、油漆：“五底三面”工艺，不褪色，无异味。

	接待室
	定制接待沙发
	常规
	[image: image20.png]



	张
	6
	、面料：优质头层布艺，厚度≥1.0mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                              2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；                              3、内框架：采用优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；                                               4、曲木板：环保曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³；

	
	定制茶几
	680W*480D*560H
	[image: image21.png]



	组
	3
	1、基材：E0级中纤板，甲醛释放量趋近于0；

2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好；

3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，封固处理，防止其吸收外界水分；

4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接牢固；

5、油漆：“五底三面”工艺，不褪色，无异味。

	
	茶水柜
	800*400*800
	[image: image22.jpg]



	组
	1
	1、基材：E0级中纤板，甲醛释放量趋近于0；

2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好；

3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，封固处理，防止其吸收外界水分；

4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接牢固；

5、油漆：“五底三面”工艺，不褪色，无异味。

	党建园地
	会议桌
	4500*1650*750
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	张
	1
	

	
	会议椅
	常规
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	张
	16
	1、面料：优质头层西皮，厚度≥1.0mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                              2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；                              3、内框架：采用优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；                                               4、曲木板：环保曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³；

5、底脚：白腊木实木，美观稳固；

6、油漆：“五底三面”工艺，不褪色，无异味。

	小用户项目部、审计室、办公室
	四人屏风工作位（含屏风，三抽柜 主机托）
	1400*2800*1200
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	组
	5
	1、屏风：采用铝型材开模制作，表面处理一流，型材强度高，品质稳定优良，可台上台下走线；

2、基材：E1级刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³；

3、面材：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，不易变色，表面光滑、有光泽，整体效果好；

4、封边：同色PVC封边条，全自动无缝封边技术，采用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；



	
	办公椅
	常规
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	张
	20
	1、饰面：优质布艺饰面，舒适柔软，透气性强；

2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；

3、椅脚：不锈钢五星脚，静音滚轮；

4、气压棒：优质气压棒，升降自如，升降时无声响，升降行程60~120mm，可承受250KG压力，升降30万次无破损；

5、特点：带升降、倾仰、四档锁定功能。

	
	茶水柜
	800*400*800
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	组
	3
	1、基材：E0级中纤板，甲醛释放量趋近于0；

2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好；

3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，封固处理，防止其吸收外界水分；

4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接牢固；

5、油漆：“五底三面”工艺，不褪色，无异味。

	
	办公桌
	1600*800*760
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	组
	1
	

	
	办公椅
	常规
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	张
	1
	1、面料：优质头层西皮，厚度≥1.0mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；

2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；

3、椅架：25管1.8厚电镀圆管弓形架，根据人体工程学原理设计，坐感舒适

	
	三人沙发
	2080*920*890
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	组
	1
	

	
	茶几
	1200*600*450
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	组
	1
	1、基材：E0级中纤板，甲醛释放量趋近于0；

2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好；

3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，封固处理，防止其吸收外界水分；

4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接牢固；

5、油漆：“五底三面”工艺，不褪色，无异味。

	财务室
	定制办公桌
	1500*750*750
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	张
	7
	1、基材：E1级刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³；2、面材：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，不易变色，表面光滑、有光泽，整体效果好；3、封边：同色PVC封边条，全自动无缝封边技术，采用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；

	
	定制柜
	400*750*750
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	组
	7
	

	
	办公椅
	常规
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	张
	7
	1、采用进口网布，手感好，透气性强柔软而富于韧性，透气性好；2、泡棉：采用PU成型高回弹性发泡阻燃海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。

	
	吧凳
	常规
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	张
	3
	1、基材：E1级刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³；

2、面材：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，不易变色，表面光滑、有光泽，整体效果好；

3、封边：同色PVC封边条，全自动无缝封边技术，采用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；

4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接牢固。

	
	茶水柜
	800*400*1050
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	组
	1
	1、基材：E0级中纤板，甲醛释放量趋近于0；

2、面材：AAA级0.6mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好；

3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，封固处理，防止其吸收外界水分；

4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接牢固；

5、油漆：“五底三面”工艺，不褪色，无异味。

	
	办公桌
	1600*800*760
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	组
	1
	

	
	办公椅
	常规
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	张
	1
	1、面料：优质头层西皮，厚度≥1.0mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；

2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；

3、椅架：25管1.8厚电镀圆管弓形架，根据人体工程学原理设计，坐感舒适


备注：1.附件2为各类产品的尺寸、材质、技术要求等相关清单。

2.报价一览表依据附件1。款式、材质等相关技术要求依据附件2。

3.附件1没有明确数量的根据现场实际情况配置数量，投标文件里报单价，按实际供货结算。

4.提供基材、面材、油漆、海绵、五金等相关样品。
5.报价含13%增值税专用发票，货物到现场、运输、安装等所有费用。



